**AERONAVES ALA MÓVIL**

**14 HELICÓPTEROS PANTHER AS565**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TIPO DE AERONAVE | HELICÓPTERO BIMOTOR |
| FABRICANTE | AIRBUS HELICOPTERS |
| MODELO | AS565 MBE |
| LONGITUD | 13.68 MTS. (44.89 FT.) |
| ALTO | 03.80 MTS. (12.49 FT.) |
| TECHO DE SERVICIO | 15,000 PIES |
| PESO MÁX. DESPEGUE | 4500 KGS. |
| MISIÓN | OPERACIONES DE VIGILANCIA A BORDO DE UNIDADES DE SUPERFICIE, OPERACIONES EMBARCADAS, INTERCEPTACIÓN MARÍTIMA Y TERRESTRE.  RECONOCIMIENTO, BÚSQUEDA Y SALVAMENTO. |

**21 HELICÓPTEROS MI-17**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\GURMILAN\Documents\QUINESCAMET\OPERACIONES\OPS QUINESC 2013\MARZO 13\PRACTICA RESCATE 14 MARZO 13\DSC02778.JPG | TIPO DE AERONAVE | HELICÓPTERO BIMOTOR |
| FABRICANTE | KAZAN HELICÓPTEROS |
| MODELO | MI-17 |
| LONGITUD | 25.32 MTS. |
| ALTO | 5.52 MTS. |
| TECHO DE SERVICIO | 6,000 MTS. (19,685 FT.) |
| PESO MÁX. DESPEGUE | 13,000 KGS. |
| MISIÓN | TRANSPORTE, INTERCEPTACIÓN MARÍTIMA Y TERRESTRE |

**03 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TIPO DE AERONAVE | HELICÓPTERO BIMOTOR |
| FABRICANTE | AIRBUS HELICOPTERS |
| MODELO | EC-725 COUGAR |
| LONGITUD | 19.5 MTS. |
| ALTO | 4.97 MTS. |
| TECHO DE SERVICIO | 20,000 PIES |
| PESO MÁX. DESPEGUE | 11,000 KGS. |
| MISIÓN | TRANSPORTE, BÚSQUEDA Y SALVAMENTO, INTERCEPTACIÓN MARÍTIMA Y TERRESTRE |

**04 HELICÓPTEROS SCHWEIZER S-300C**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TIPO DE AERONAVE | HELICÓPTEROMONOMOTOR |
| FABRICANTE | SCHWEIZER AIRCRAFT CORP. |
| MODELO | SCHWEIZER S-300C |
| LONGITUD | 9.39 MTS. |
| ALTO | 2.65 MTS. |
| TECHO DE SERVICIO | 14,800 PIES |
| PESO MÁX. DESPEGUE | 930 KGS. |
| MISIÓN | OPERACIONES DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO. |

**08 HELICÓPTEROS SCHWEIZER 269D S-333**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TIPO DE AERONAVE | HELICÓPTEROMONOMOTOR |
| FABRICANTE | SCHWEIZER AIRCRAFT CORP. |
| MODELO | SCHWEIZER 269D (S-333) |
| LONGITUD | 9.51 MTS. |
| ALTO | 2.46 MTS. |
| TECHO DE SERVICIO | 13,000 PIES |
| PESO MÁX. DESPEGUE | 2260 LBS. |
| MISIÓN | OPERACIONES DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO. |

**10 HELICÓPTEROS UH-60M BLACK HAWK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \\1.2.146.10\Users\Administrador\Documents\COMUN REP\APOYO TECNICO\FOTOS\DSCN4684.JPG | TIPO DE AERONAVE | HELICÓPTERO BIMOTOR |
| FABRICANTE | SIKORSKY |
| MODELO | UH-60M BLACK HAWK |
| LONGITUD | 21.6 MTS. |
| ALTO | 5.6 MTS. |
| TECHO DE SERVICIO | 20,000 PIES |
| PESO MÁX. DESPEGUE | 22,000 LBS. |
| MISIÓN | APOYO AÉREO CERCANO, INFILTRACIÓN Y EXTRACCIÓN DE FUERZAS ESPECIALES. |

**01 HELICÓPTERO AGUSTA AW 109 SP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\EQUIPO UCI011\Desktop\ARCHIVOS\FOTOS\AGUSTA\la foto 4.JPG | TIPO DE AERONAVE | HELICÓPTERO BIMOTOR |
| FABRICANTE | AGUSTA WESTLAND |
| MODELO | AW 109 SP |
| LONGITUD | 12.93 MTS. |
| ALTO | 3.42 MTS. |
| TECHO DE SERVICIO | 20,000 PIES |
| PESO MÁX. DESPEGUE | 3,175 KGS. |
| MISIÓN | TRANSPORTE Y EVACUACIÓN MÉDICA. |

**02 HELICÓPTEROS EC-225**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\EQUIPO UCI011\Desktop\ARCHIVOS\FOTOS\FOTOS EC-225\CDPH-5511-102_web.jpg | TIPO DE AERONAVE | HELICÓPTERO BIMOTOR TURBOEJE |
| FABRICANTE | AIRBUS HELICOPTERS |
| MODELO | EC-225 |
| LONGITUD | 19.50 MTS. |
| ALTO | 4.97 MTS. |
| ENVERGADURA | 16.79 MTS. |
| TECHO DE SERVICIO | 20,000 FT. |
| PESO MÁX. DESPEGUE | 11,200 KGS |
| MISIÓN | OPERACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y EVACUACIÓN MÉDICA. |